	DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

	

	PARCOURS
	SISR     ☒
	SLAM     ☐



	Lieu de réalisation
	Campus Montsouris 
	[image: ]


	Période de réalisation
	Du : 20/03/2026
	Au : 20/03/2026

	Modalité de réalisation
	SEUL     ☒
	EN ÉQUIPE     ☐



	Intitulé de la mission
	Installation et configuration d'un NAS avec OpenMediaVault.

	Description du contexte de la mission
	A l’occasion d’un cours sur les RAIDS et les NAS, nous avons été emmenés à créer nous meme un NAS logiciel avec OpenMediaVault.



	Contraintes & Résultat
	Ressources fournies / contraintes techniques / Résultats attendus

	
	En autodidacte mais le NAS est fonctionnel a la fin.

	Productions associées
	Liste des documents produits et description

	
	




	Modalités d’accès
aux productions
	Identifiants, mots de passe, URL d’un espace de stockage et présentation de l’organisation du stockage

	
	





	Description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées

	en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

Après avoir installé sa VM Debian 13 sans interface graphique, en l’ayant laissé connecte sur internet et en dhcp, voici ce qu’il faut faire : 
Installation globale des outils nécessaires : apt update && apt upgrade -y
Installation de OpenMediaVault : wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | bash
Cette commande lance l’installation du logiciel
[image: ]

Maintenant l’installation faite je vais passer la VM en réseau local et ip fixe, je n’ai plus besoin de internet 
Je fais donc en commande :
nano /etc/network/interfaces


J’arrive dans une interface ou je modifie de sorte à obtenir : 
[image: ]
Puis je fais ctrl x pour quitter et Y + entrée pour enregistrer
Dans virtual boxe mes paramètres réseau sont comme ceci : 
[image: ]
Et pour vérifier que la configuration est bonne je vais depuis une de mes vm windows tenter un ping sur 192.168.75.30 (ip de notre nas) 
[image: ]
Maintenant que tout fonctionne, depuis une des vm windows se connecter a open media vault sur une interface internet par http://192.168.75.30
[image: ]
Pour la premiere connexion utiliser 
Nom utilisateur : admin 
Mot de passe : OpenMediaVault
[image: ]nous arrivons sur cette fenetre, cliquez sur stockage -> système de fichiers 
Appuyer sur créer un système de fichiers, on choisit de le faire en ext4 et l’installons sur le second disque disponible de notre machine linux
[image: ]
Une fois faits-nous devons voir ceci, appuyez sur fermer 
[image: ]
Apres ça, sélectionner notre disque puis appuyer sur « monter un système de fichier existant » 
[image: ]
Nous allons ensuite dans stockage -> dossier partagé 
[image: ]
Nous créons des dossiers nommés « Sauvegarde » et « Restauration »
[image: ]
Une fois fais nous activons le service nécessaire pour le partage réseau de ces dossiers 
Service -> SMB/CIFS-> paramètre->cocher activer puis enregistrer tout en bas[image: ]
Revenir en arrière, aller dans « partages », appuyer sur le + et ajouter un par un les dossiers précédemment créés 
[image: ]
Une fois fait avant daller sur nos vms windows, sur OMV, aller dans utilisateur, modifier l’utilisateur existant, lui mettre un mdp.
Une fois fait, sur notre vm windows faire WINDOWS+R, \\192.168.75.30, enter, mettre l’identifiant et mdp que nous venons de créer, nous voilà connecter [image: ]
Nous savons a présent que ca marche 
Nous allons a présent créer un dossier de teste et utiliser iperius backup 
Notre dossier de teste s’appellera sauvegarde teste, et nous créons une nouvelle sauvegarde dans iperius ou nous prenons comme source de la sauvegarde ce dossier
[image: ]
Pour la destination nous allons choisir le NAS, pour cela nous choisissons le dossier a gauche avec le + parmi les 4 icones
[image: ]
Et nous mettons en chemin celui du dossier sauvegarde sur notre nas
\\192.168.75.30\Sauvegarde
Cocher « compte utilisateur pour l’acces reseau » et mettre celui créer sur OMV
[image: ]
Une fois tout configurer, finir la création de la sauvegarde puis l’exécuter afin de la tester 
[image: ]
Je peux voir sur mon autre machine que la sauvegarde a bien été effective [image: ]



image3.png
PRI S Y S L T ——
# This file describes the netuork interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(s).

)
source /etc/netuork/ interfaces. d/x

# The loopback network interface
auto 1o
iface lo inet loophack

auto enpos3

iface enpos3 inet static
adress 192.168.75.30
netmask 255.255.255.0




image4.png
£ N8 - Settings

Basic Bxpert

Réseau
Adapter1 | Adapter2 | Adapter3 | Adapterd
@ Activer vinterface résear

Attachedto Réseauinteme ~

[T——
Adapterype Jntel PRO/1000 MT Deskiop (825406M)
Promiscuous Mode Refuser
MAC Address 080027218142

() Virtual Cable Connected

Ports séries
Portl | Port2  Port3  Portd

) Activerte port série:

- o

Search settings

<

x

»




image5.png
:\Users\ut1>ping 192.168.75.30

Envoi d’une requéte 'Ping’ 192.168.75.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.75.30 : octets=32 temps<ims TTL-64
Réponse de 192.168.75.30 : octets=32 temps<ims TTL-64
Réponse de 192.168.75.30 : octets=32 temps<ims TTL-64
Réponse de 192.168.75.30 : octets-32 temps<ims TTL-64

tatistiques Ping pour 192.168.75.30:
Paquets : envoyés = 4, recus = 4, perdus = © (perte 6%),
urée approximative des boucles en millisecondes :
Minimun = ems, Maximum - ems, Moyenne = 6ms
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2026-03-19 17 2 - Applying whiteouts from /runsomy-writecachesvar_lib_monit/upper to /runsomy-writecachesvar_lib_monit/lower

2026-03-19 17:10:22 - CHD: rsunc -aHA --inplace --no-specials --no-devices --ignore-times --exclude .uh.x --stats --human-readable /run/omy-uritecache/var_lib_|
nit/uppers /run/omy-ur itecache/var_lib_monit/lower/

2626-03-19 17:18:22 - CHD_DK: rsync -aHA --inplace --no-specials --no-devices --ignore-times --exclude .uh.x --stats --human-readable /run/omy-uritecache/var_1
_nonit/upper/ /run/omy-uritecache/var_Lib_nonit/lover/

2026-03-19 RSYNC_STATS: /run/omy-uritecaches/var_lih_monit/upper -> /run/omy-uritecache/var_lib_monit/lower :: 1 files; 1.98K hytes transferred
026-03-19 RSYNC_ROOT_ATTR_RESTORED: /run/omv-uritecache/var_Lib_monit/lower uid=e gid=o mode=00755

026-03-19 RSYNC_OK: /run/omy-uritecache/var_Lib_monit/upper -> /run/omy-writecache/var_lib_monit/lover

026-03-19 CHD: mount -0 remount,bind,ro /run/omy-writecache/var_lib_monit/louer

026-03-19 CHD_OK: mount -0 remount,bind,ro /run/ome-uritecache/var_lib_monit/louer

026-03-19 FLUSHED: /var/lib/monit

026-03-19 UPPER_ATTR_SYNC: /run/omy-uritecache/var_Lih_monit/upper uid=e gid=0 mode=00755

026-03-19 RECREATED_UPPERDIR: /run/amy-uritecache/var_lih_monit/upper

026-03-19 RECREATED_WORKDIR: /run/omv-uritecache/var_Lib_monit/uwork

026-03-19 POST-FLUSH_MOUNT: /var/lih/monit lowerdir=/run/om-uritecache/var_lib_monit/louer

2026-03-19 CHD: mount -t overlay overlay -o lowerdi
run/omy-ur itecache/var_lib_monit/work, metacopy=off,redirect_dir=nff, index=0ff svar/lib/moni

026-03-19 17:10:22 - CHD_OK: mount -t overlay overlay -o lowerdir=/run/omv-uritecache/var_lib_monit/lower,upperdir=/run/om-uritecache/var_lib_monit/upper,uor)
lir=/run/omy-uritecache/var_Lib_nonit/uork, metacopy=of f,redirect_dir=off, index=off /vars1ib/moni

026-03-19 17: PRE-FLUSH_UNHOUNT: /var-/ log

026-03-19 17 CHD: umount -1 /var/log

026-03-19 17 CHD_OK: umount -1 /var/log

026-03-19 17 CHD: mount -0 remount,bind,rw /run/omy-uritecache/var_log/lower

026-03-19 17: CHD_OK: mount -o remount,hind,rw /run/omy-uritecache/var_log/ louer

026-03-19 17 RSYNC: /run/omy-uritecache/var_logsupper -> /runs/omy-uritecache/var_logslouer

026-03-19 17 Applying uhiteouts from /run/omy-uritecachesvar_log/upper to /run/omy-uritecache/var_log/lower

026-03-19 17 CHD: rsunc -aHA --inplace --no-specials --no-devices --ignore-times --exclude .uh.x --stats --human-readable /run/omy-writecache/var_log/
per/ /run/omu-ur tecache /var_log/ louer/

026-03-19 17 2 - CMD_OK: rsunc -aHA --inplace --no-specials --no-devices --ignore-times --exclude .uh.x --stats --human-readable /run/omy-uritecache/var_Ls
{/upper/ /run/omy-ur itecache/var_log/ lower/

run/amy-ur itecache/var_lih_monit/lower,upperdir=/run/omy-uritecaches/var_lih_monit/upper,workdir

026-03-19 17 RSYNC_STATS: /run/omy-uritecache/var_log/upper -> /run/omy-uritecachesvar_log/louer :: 6 files; 28.18K bytes transferred
026-03-13 17:10: RSYNC_RODT_ATTR_RESTORED: /run/omy-ur itecache/var_log/louer uid=0 gid=0 mode=0n755

026-03-13 17 RSYNC_OK: /run/om-ur itecache/var_log/upper -> /run/omy-uritecache/var_log/lover

026-03-13 17 CHD: mount -o remount,bind,ro /run/omy-ur itecache/var_log/louer

026-03-13 17 CHD_OK: mount -o remount,hind,ro /run/om-ur itecache/var_log/ louer

026-03-13 17 FLUSHED: /var/log

2026-03-19 17:10: UPPER_ATTR_SYNC: /run/omv-uritecache/var_log/upper uid=0 gid=0 mode=00755

026-03-13 17 RECREATED_UFPERDIR: /run/omy-ur itecache/var_log/upper

026-03-19 RECREATED_HORKDIR: /run/omy-ur itecachevar_log/work

026-03-19 POST-FLUSH_MOUNT: svar/log lowerdir=/run/omy-uritecache/var_log/ louer

026-03-19 CHD: mount -t overlay overlay -o lowerdir=/run/omy-uritecache/var_log/lover, upperdir=/run/omy-ur itecache/var_log/upper,uorkdir=/run/om-u

tecache/var_log/uork, metacopy=off redirect_dir=off, index=off /var/log

2026-03-13 17:18:22 - CHD_OK: mount -t overlay overlay -0 lowsrdir=/run/omy-ur itecache/var_log/louer,upperdir=/run/om-ur itecache/var_log/upper ,uorkdir=/run/om
urtecache/var_logswork, metacopy=off,redirect _dir=off, index=off /var/log

2026-03-19 17:10:22 - SKIP_MODE: /var/tmn mode=drop

2026-03-19 17 2 - FLUSH_COMPLETE: Success

026-03-19 17 2 - Lock file /run/omv-uritecache. lock released.

[2026-03-13 17:10:2240108] [omvinstall] Done

= END 2026-03-19T17:10:22+01:00 rc=
0OtENAS: ¥ _





